Il modello CL215 ha le seguenti animazioni:

Eliche con passo variabile:

Assegnazione in FS:
Riduzione rapida del passo	= CTRL+F2
Aumento incremetale del passo	= CTRL+F3
Elica a bassi Giri		= CTRL+F1

Alettature di raffreddamento delle capote motori:
Assegnazione in FS:
Chiusura incrementale		= CTRL+Shift+C
Aperura incrementale		= CTRL+SHITF+V

Porta accesso equipaggio:
Assegnazione in FS: 		=Shift+E+1

Porte carico:
Assegnazione in FS::		=Shift+E+2

Scaletta di accesso :
tasti consigliati:		=Shit+F

Nota,Nell'Aircraft.cfg il gancio di arresto e il timone acquatico sono usati
 per il sistema dello scarico dell'acqua.